**Автоматика для распашных ворот серии ASW линейного типа**



****

Автоматика линейного типа ASW5000KIT для распашных ворот – отличное решение для автоматизации распашных ворот. Отличающаяся надёжностью и долговечностью, распашная автоматика ASW5000 адаптирована к самым суровым условиям использования.

|  |
| --- |
| ASW5000KIT — для распашных ворот весом створки до 500 кг и шириной створки до 5 м |

Данный вариант по автоматизации ворот идеально подойдет всем желающим купить автоматику для распашных ворот и не переплатить. Изготовленная по передовым технологиям и с учётом всех пожеланий потребителей, автоматика для распашных ворот серии ASW представляет собой выгодный вариант автоматизации распашных ворот по весьма конкурентным ценам.

**Особенности распашной автоматики ASW:**

Автоматика для распашных ворот ASW отличается высокой надёжностью эксплуатации. ***Эти черты*** привод получает благодаря следующим отличительным особенностям:

* Прочный корпус, отлитый из алюминия гарантирует жесткость и прочность всему изделию
* Элементы механической передачи выполнены из металла, что положительно сказывается на сроке службы и работоспособности привода, позволяет реже проводить техобслуживание.
* Надёжная защита электродвигателя привода для распашных ворот от возможного перегрева благодаря наличию самовосстанавливающегося предохранителя.
* Уплотнители и герметичные кабельные вводы для гарантированной защиты от проникновения влаги и пыли через кабельные вводы
* Высокая степень пыле- и влагозащищённости автоматики для распашных ворот (степень защиты IP 54).

Помимо надёжности и высокого качества компонентов, распашная автоматика очень удобна в эксплуатации. Возможность управления с помощью миниатюрного пульта позволяет управлять автоматизированными распашными воротами на расстоянии. А в случае отсутствия электроэнергии, распашная автоматика легко разблокируются с помощью ключа разблокировки.

**Технические характеристики**

Автоматические ворота, оборудованные линейным приводом для распашных ворот ASW, прослужат долго и будут соответствовать всем заявленным техническим характеристикам.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ASW5000KIT |
| Максимальное тяговое усилие  | 3000 Н  |
| Максимальный вес створки  | 500 кг  |
| Максимальная ширина створки  | 5 м  |
| Максимальная линейная скорость ворот  | 15 мм/с  |

Подробнее

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальный ход S  | 480 мм  |
| Интенсивность использования (ED)  | 25% (S3)  |
| Питание  | 230В (±10%) / 50 Гц  |
| Потребляемая мощность  | 150 Вт  |
| Питание дополнительных устройств (аксессуаров)  | 24 В постоянного тока / 300 мА  |
| Степень защиты оболочки привода и блока управления  | IP54  |
| Диапазон рабочих температур  | -20ºС … +50ºС  |
| Габаритные размеры привода  | 1038×112×110мм  |
| Габаритные размеры блока управления  | 210×266×75мм  |
| Вес привода  | 11кг  |
| Вес блока управления  | 1,2кг  |

Помимо надёжности и удобства эксплуатации, приводы для распашных ворот ASW5000 соответствуют всем отраслевым нормам и стандартам безопасности.

Дополнительную безопасность эксплуатации обеспечивают функции блока управления, позволяющих провести индивидуальную настройку параметров работы автоматики для распашных ворот. К таким функциям относятся:

* Настройка усилия двигателя для предотвращения возможного контакта движущейся створки ворот с препятствием (человеком или машиной)
* Настройка скорости движения
* Настройка времени и задержки открытия и закрытия створок относительно друг друга
* Настройка времени движения на замедленной скорости в конечных положениях.

Комплект поставки

|  |  |
| --- | --- |
| http://home-automatics.ru/images/act712.jpg | * Линейный привод ASW5000 – 2 шт.
* Блок управления со встроенным радиоприемником
* Руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке
* Монтажный набор согласно руководству по монтажу и эксплуатации
 |

|  |
| --- |
|  Комплект ASW5000KIT — для распашных ворот весом створки до 500 кг и шириной створки до 5 мот 23760 р. |

Для обеспечения ещё большего комфорта и безопасности управления воротами, оснащёнными автоматикой для промышленных ворот ASW, к установке предлагается перечень дополнительных аксессуаров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://home-automatics.ru/images/act213-1.jpg | http://home-automatics.ru/images/act213-3.jpg | http://home-automatics.ru/images/act213-2.jpg | http://home-automatics.ru/images/act313-5.jpg |
| AT-4Пульт | P5103Фотоэлементы | DIPРадиокодовая клавиатура | F5000 / F5002Проблесковая лампа |

С более подробной информацией и конкурентными преимуществами автоматики для промышленных ворот серии ASI можно ознакомиться в буклете, более подробные характеристики приводов и аксессуаров представлены в техническом каталоге.



**Автоматика для распашных ворот серии ASW рычажного типа**





Автоматика для распашных воротASW4000 – это идеальное решение для владельцев собственных участков и дач по автоматизации распашных ворот весом до 400 кг и средней интенсивностью использования. Данная модификация распашной автоматики была специально разработана компанией «Алютех» по рекомендациям и с учетом всех пожеланий наших клиентов.

|  |
| --- |
| http://www.niceautomat.by/files/products/asw4000kit.240x240.png?70f25830117182c7b78642c25969b06eASW4000KIT — для распашных ворот весом створки до 400 кг и шириной створки до 4 м |

Надежные и долговечные, приводы ASW4000 просты в установке и неприхотливы к условиям эксплуатации. Это действительно надёжный привод. Пользователь получит полый функционал автоматики для распашных ворот по конкурентной стоимости. Работоспособность и долговечность привода ASW 4000 для распашных ворот обеспечивается их конструктивными особенностями и преимуществами:

**Надёжность**

* Изготовление корпуса из ударопрочного пластика надёжно защищает внутренние элементы приводов от неблагоприятных внешних воздействий и ударов
* Гарантия предотвращения попадания влаги и пыли внутрь изделия благодаря герметичным кабельным вводам
* Предотвращение перегрева двигателя за счёт использования самовосстанавливающегося предохранителя в конструкции привода.

Безопасность

* Возможность настройки и регулирования усилия двигателя автоматики для распашных ворот ASW4000 обеспечивает предотвращение удара движущейся створки ворот о возникшее препятствие.
* Защита от несанкционированного открытия ворот благодаря использованию в конструкции самоблокирующегося редуктора.

Кроме того, автоматика для распашных ворот серии ASW удобна в использовании.

* Дистанционное управление распашной автоматикой посредством пульта ДУ – удобство в управлении автоматизированными распашными воротами
* Разблокировка ключом для возможности управления воротами при отсутствии электропитания
* Настройка ворот в режим калитки – возможность открытия на заданную ширину для прохода пешехода
* Функция автозакрытия – возможность настройки блока управления на автоматическое закрытие створок ворот





**Автоматика для распашных ворот ASW обладает следующими техническими характеристиками:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ASW4000 |
| Максимальный крутящий момент  | 320 Нм  |
| Максимальная частота вращения  | 1,3 об/мин  |
| Максимальный вес створки  | 400 кг  |
| Максимальная ширина створки  | 4 м  |
| Интенсивность использования (ED)  | 25% (S3)  |
| Питание  | 230В (±10%) / 50 Гц  |
| Потребляемая мощность  | 120 Вт  |
| Питание дополнительных устройств (аксессуаров)  | 24 В постоянного тока / 300 мА  |
| Степень защиты оболочки привода и блока управления  | IP54  |
| Диапазон рабочих температур  | -20ºС … +50ºС  |
| Габаритные размеры привода  | 340×168×190мм  |
| Габаритные размеры блока управления  | 210×266×75мм  |
| Вес привода  | 10кг  |
| Вес блока управления  | 1,2кг  |

В комплект поставки автоматики для распашных ворот ASW4000 входит всё необходимое для монтажа автоматики и быстрого её ввода в эксплуатацию.

|  |  |
| --- | --- |
| http://home-automatics.ru/images/act722.jpg | * Рычажный привод серии ASW4000 – 2 шт.
* Блок управления со встроенным радиоприемником
* Руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке
* Монтажный набор согласно руководству по монтажу и эксплуатации
 |

|  |
| --- |
| Комплект ASW4000KIT — для распашных ворот весом створки до 400 кг и шириной створки до 4 м |

**Картинки**

Для обеспечения ещё большего комфорта и безопасности управления воротами, оснащёнными автоматикой для распашных ворот ASW, к установке предлагается перечень дополнительных аксессуаров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://home-automatics.ru/images/act213-1.jpg | http://home-automatics.ru/images/act213-3.jpg | http://home-automatics.ru/images/act213-2.jpg | http://home-automatics.ru/images/act313-5.jpg |
| AT-4Пульт | P5103Фотоэлементы | DIPРадиокодовая клавиатура | F5000 / F5002Проблесковая лампа |

С более подробной информацией и конкурентными преимуществами автоматики для распашных ворот серии ASW можно ознакомиться в буклете, более подробные характеристики приводов и аксессуаров представлены в техническом каталоге.

