**Axovia 220**

* Для легких ворот, Створка до 200 кг/до 2 м
* Высокая скорость – открывание за 10 с
* Концевые ограничители на рычаге, с защитой от ветра и внешнего воздействия
* Возможность запирания ворот без замка
* Привод 24В
* Предустановленные параметры (настройка за 2 минуты)
* Быстрое подключение аккумулятора
* Небольшие размеры привода для узких колонн
* Регулируемое автоматическое закрытие по таймеру
* Режим калитки для пешехода
* Ударопрочные и влагостойкие пульты и внешняя антенна в комплекте
* Корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», «открыть закрыть»

**Axovia MultiPro**

* Для средних ворот (створка до 2,5 м до 300 кг)
* Привод 24 В
* Многофункциональный блок управления
* Широкий угол открывания (до 150 градусов)
* Доступен комплект рычагов для открывания наружу
* 2 ударопрочных пульта keygo
* Предустановленные параметры
* Быстрое подключение аккумулятора
* Отдельный радиоканал для управления освещением (до 500Вт, неограниченное время включения)
* Отдельный радиоканал для управления низковольтными нагрузками (электрозамки, светофоры, дополнительные устройства – 6 режимов работы)
* Регулируемое автоматическое закрытие по таймеру
* Режим калитки для пешехода
* Дополнительные рычаги 4х видов (опция)
* Открывание на 90 градусов за 15 секунд
* Корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», «открыть закрыть»

**IxengoL 3S(Новинка)**

* ****Для прочных тяжелых ворот, до 400 кг – до 4 м
* Привод 24В
* Длинна привода 955мм
* Увеличенный до 460мм рабочий ход
* Электромагнитные ограничители сверху
* Открывание наружу (до 1000) внутрь (до 1250)
* Многофункциональный блок управления (13 регулируемых параметров, самодиагностика)
* В комплекте поставки регулируемые кронштейны
* Программа для смартфона по выбору конфигурации кронштейна
* Возможность подключения аккумулятора
* 2 ударостойких пультаkeygo
* Отдельный радиоканал для управления освещением (до 500Вт, неограниченное время включения)
* Отдельный радиоканал для управления низковольтными нагрузками (электрозамки, светофоры, дополнительные устройства – 6 режимов работы)
* Автоматическое закрывание
* Режим калитки для пешехода
* Кабель в резиновой оболочке, устойчивый к УФ и изгибам
* Корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», «открыть закрыть»

**Ixengo L 230**

* Для прочных тяжелых ворот, до 400 кг – до 4 м
* Не требует наружных упоров
* Режим для пешехода (калитка)
* Открывание наружу (до 1100)внутрь (до 1300)
* Монолитный корпус
* Механические ограничители на корпусе
* Большой ход штока – 485 мм
* Регулируемое автоматическое закрывание
* Простая и быстрая настройка с помощью переключателей
* Доказанная устойчивость против сильных ветрови внешнего воздействия
* Управление внешним освещением
* Кабель в резиновой оболочке, устойчивый к УФ и изгибам

**Elixo 500 3S**

 - Для средних ворот, 500 кг – 8 м

 - Привод 24В

 - Управление электрозамком калитки напрямую

 - Многофункциональный блок управления внутри

 - Предустановленные параметры, быстрая настройка

 - Возможность подключения аккумулятора

 - 2 ударостойких пульта, внешняя антенна в комплекте

* Отдельный радиоканал для управления освещением (до 500Вт, неограниченное время включения)
* Отдельный радиоканал для управления низковольтными нагрузками (электрозамки, светофоры, дополнительные устройства – 6 режимов работы)
* Регулируемое автоматическое закрывание
* Режим калитки для пешехода
* Многофункциональный блок управления (13 регулируемых параметров, самодиагностика)
* Корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», «открыть закрыть»

**Elixo 500 230В**

- Для средних ворот, 500 кг – 8 м

- Ресурс 180 тыс циклов

- 2 ударостойких пульта комплекте

- Предустановленные параметры (быстрая настройка)

- Система внешней разблокировки

- Высокая устойчивость к внешнему воздействию

- Управление освещением на участке

- Регулируемое автоматическое закрывание

- Режим калитки для пешехода

- Металлический шаблон для монтажа в комплекте

**Elixo 800**

- Для тяжелых ворот, 800 кг – 8 м

- 2 ударостойких пульта в комплекте

- Предустановленные параметры (быстрая настройка)

- Система внешней разблокировки

- Память на 128 пультов

- Высокаяустойчивость к внешнему воздействию

- Управление освещением на участке

- Регулируемое автоматическое закрывание

- Режим калитки для пешехода

- Корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», «открыть закрыть»

**DexxoCompact**

* До 9,5 кв.м.
* Доступная цена
* Предустановленные параметры (настройка за 60 секунд)
* Возможность подключения аккумулятора
* Ременная или цепная рейки (опция)
* Противовзломный замок (опция)
* Замок аварийного открывания (опция)
* Корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз»

**Dexxo Optima**

* До 12 кв.м.
* Предустановленные параметры (настройка за 60 секунд)
* Возможность подключения аккумулятора
* Ременная или цепная рейки (опция)
* Противовзломный замок (опция)
* Замок аварийного открывания (опция)
* Корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз»

**Dexxo Pro 800**

* До 12 кв.м.
* Гарантированный ресурс 90 тыс циклов
* Многофункциональный блок управления (13 регулируемых параметров, самодиагностика)
* Предустановленные параметры (настройка за 60 секунд)
* 2 ударостойких пульта
* Возможность подключения аккумулятора
* Регулируемое автоматическое закрывание
* Частичное закрывание (режим проветривания)
* Управление освещением на участке (до 500 Вт)
* Тяговое усилие 800 H
* Ременная или цепная рейки (опция)
* Противовзломный замок (опция)
* Замок аварийного открывания (опция)
* Корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз»

**Dexxo Pro 1000**

* До 15 кв.м.
* Гарантированный ресурс 90 тыс циклов
* Многофункциональный блок управления (13 регулируемых параметров, самодиагностика)
* Предустановленные параметры (настройка за 60 секунд)
* 2 ударостойких пульта в комплекте
* Возможность подключения аккумулятора
* Регулируемое втоматическое закрывание
* Частичное закрывание (режим проветривания)
* Управление освещением на участке (до 500 Вт)
* Тяговое усилие 1000 H
* Ременная или цепная рейки (опция)
* Противовзломный замок (опция)
* Замок аварийного открывания (опция)
* Корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз»