**Автоматика для откатных ворот серии ASL**



Бережливым хозяевам, которые решили установить на свой участок откатные ворота с автоматикой или же купить откатную автоматику на уже установленные откатные ворота, мы рекомендуем обратить своё внимание на готовый комплект автоматизации от компании Алютех – серию ASL.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASL500KIT – для откатных ворот весом до 500 кг | ASL1000KIT – для откатных ворот весом до 1000 кг | ASL2000KIT – для откатных ворот весом до 2000 кг |

Ассортимент автоматики ASL для откатных ворот бренда AN-Motors предлагает решения для автоматизации как ворот для дачных участков и других частных площадей с весом до 1000 кг, так и индустриальных ворот с высокой степенью интенсивности эксплуатации (до 50%).

Приводы для откатных ворот ASL – это оптимальное и надёжное решение по конкурентной стоимости.

**Конкурентные преимущества автоматики для распашных ворот Fort**

Откатная автоматика ASL обладает рядом отличительных особенностей, делающих эксплуатацию ворот лёгкой и удобной.

 Оптимальная комплектация – вместе с приводом поставляются все необходимые для монтажа и настройки монтажные материалы и комплектующие.

* Надёжный корпус из ударопрочного пластика и высокопрочного алюминия – надёжная защита от неблагоприятных внешних воздействий
* Надёжные механические компоненты – больший срок и повышенная надёжность эксплуатации автоматики для откатных ворот.
* Точная остановка и позиционирование ворот в конечных положениях за счёт качественных концевых включателей. Надёжность работы и простота сервисного обслуживания привода.
* Удобная настройка, контроль и программирование работы автоматики для откатных ворот обеспечиваются наличием цифрового дисплея на встроенном блоке управления.
* Стабильность работы – защита двигателя от перегрева за счёт самовосстанавливающегося термопредохранителя.
* Использование в конструкции самоблокирующегося редуктора – защита от несанкционированного открытия ворот и проникновения на территорию



Автоматика для откатных ворот ASL – надёжный вариант автоматизации ворот высокой и средней степени тяжести. Произведенная в условиях стопроцентного выходного контроля качества, автоматика ASL показывает отличные результаты работы в самых жёстких условиях и соответствует всем заявленным техническим характеристикам на протяжении всего срока эксплуатации.

**Технические характеристики автоматики для откатных ворот ASL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ASL500 | ASL1000 | ASL2000 |
| Максимальный крутящий момент | 20 Н•м | 27 Н•м | 45 Н•м |
| Максимальное линейное усилие | 500 Н | 700 Н | 1100 Н |
| Максимальный вес ворот | 500 кг | 1000 кг | 2000 кг |
| Интенсивность использования | 25% | 50% (маслонаполненный) |

Подробнее

|  |  |
| --- | --- |
| Скорость перемещения ворот | 12 м/мин |
| Модуль шестерни / Количество зубьев | 4 мм / 19 зубьев |
|  |  |  |
| Питание | 230 В (±10%) / 50 Гц |
| Электродвигатель | 230 В 1~ |
| Потребляемая мощность | 250 Вт | 500 Вт | 1000 Вт |
| Питание дополнительных устройств (аксессуаров) | 24 В постоянного тока / 250 мА |
| Степень защиты оболочки привода | IP44 |
| Диапазон рабочих температур | −20…+65° С |
| Габаритные размеры привода (Д×Ш×В) | 275×215×330 мм |
| Вес привода | 10 кг | 12,2 кг | 17 кг |

Привод разработан и произведен в соответствии со всеми нормами и стандартами эксплуатации. Кроме этого, автоматика для откатных ворот ASL соответствует всем заявленным требованиям в области безопасности.

**Комплект поставки:**

В комплект поставки привода для откатных ворот серии ASL входят следующие элементы:

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.twt.in.ua/image/cache/data/price/ASL500KIT-500x500.JPG | * Электромеханический привод серии ASL со встроенным блоком управления и радиоприемником
* Пульт дистанционного управления с динамическим кодом – 2 шт.
* Руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке
* http://www.home-automatics.ru/images/act42.jpgМонтажный набор согласно руководству по монтажу и экспуатации
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект ASL500KIT – для откатных ворот весом до 500 кгцена | Комплект ASL1000KIT – для откатных ворот весом до 1000 кгцена | Комплект ASL2000KIT – для откатных ворот весом до 2000 кгцена |

**Дополнительные аксессуары к Comfort 270,280**

Для обеспечения ещё большего комфорта и безопасности управления воротами, оснащёнными автоматикой для откатных ворот ASL, к установке предлагается перечень дополнительных аксессуаров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://home-automatics.ru/images/act213-1.jpg | http://home-automatics.ru/images/act213-3.jpg | http://home-automatics.ru/images/act213-2.jpg | http://home-automatics.ru/images/act313-5.jpg |
| AT-4Пульт | P5103Фотоэлементы | DIPРадиокодовая клавиатура |

|  |
| --- |
| F5000 / F5002 |
| Проблесковая лампа |

 |
| http://home-automatics.ru/images/act43-5.jpg | http://home-automatics.ru/images/act313-3.jpg |  |  |
| AH90Обогревательный элемент | AR-1-500Внешнийрадиоприемник |  |  |

С более подробной информацией и конкурентными преимуществами автоматики для откатных ворот серии ASL можно ознакомиться в буклете, более подробные характеристики приводов и аксессуаров представлены в техническом каталоге.

