**Шлагбаум ASB6000**



**\\fs14d\Documents ADS\Департамент Маркетинга\Отдел Маркетинга\Автоматика - папка обмена\Фотобанк\AN-Motors\Отбор фото дл AN-Motors\ASB\asb_2.tif\\fs14d\Documents ADS\Департамент Маркетинга\Отдел Маркетинга\Автоматика - папка обмена\Фотобанк\AN-Motors\Отбор фото дл AN-Motors\ASB\ASB_0.tif**Шлагбаум ASB6000 — единый универсальный вариант ограничения доступа на закрытую территорию как бытовых, так и индустриальных проездов шириной от 3 м до 6 м.

Это действительно оптимальный вариант автоматизации проездов для тех, кто хочет купить качественный шлагбаум по конкурентной цене.

**Особенности шлагбаума ASB6000**

Надёжные внутренние компоненты и оптимальная комплектация шлагбаума ASB6000 позволяет ему показывать отличные результаты при любых условиях работы. Он полностью соответствует заявленным характеристикам и обладает рядом конкурентных преимуществ, выгодно отличающих его от конкурентов:

* Долговечность – Стальной корпус обеспечивает жесткость и прочность всему изделию и надёжно защищает внутренние механические элементы от неблагоприятных внешних воздействий
* Надёжность – использование металлических элементов редуктора и равномерное распределение нагрузки обеспечивает повышенный ресурс эксплуатации шлагбаума ASB
* Точное позиционирование конечных положений стрелы шлагбаума ASB600 благодаря системе бесконтактных выключателей.
* Шлагбаум ASB6000 оборудован нагревательным элементом, что позволяет эксплуатировать его в условиях крайне низких температур (до - 60 градусов), что идеально подходит для северных регионов
* Двигатель с принудительным охлаждением существенно повышает интенсивность использования шлагбаума ASB6000 (до 70%).
* Возможность записать 256 пультов ДУ в память встроенного радиоприёмника одного шлагбаума.

Эта отличительная особенность и высокая интенсивность использования делают шлагбаум подходящим для автоматизации парковок, проездов к многоквартирным домам и индустриальных проездов.

* Быстрое время открытия и закрытия шлагбаума – 6 секунд.
* Возможность установки шлагбаума в местах с повышенной ветровой нагрузкой благодаря альтернативной комплектации шлагбаума ASB6000 круглой стрелой (вместо прямоугольной).

Широкая применяемость шлагбаума также обусловлена высокой интенсивностью использования (70%) и мощным мотором-редуктором

**\\fs14d\Documents ADS\Департамент Маркетинга\Отдел Маркетинга\Автоматика - папка обмена\Фотобанк\AN-Motors\Отбор фото дл AN-Motors\ASB\ASB_1_1.tif**\\fs14d\Documents ADS\Департамент Маркетинга\Отдел Маркетинга\Автоматика - папка обмена\Фотобанк\AN-Motors\Отбор фото дл AN-Motors\ASB\ASB_1_2.tif

**Блок управления шлагбаума ASB6000**

Блок управления – ещё один неоспоримый плюс данной модели автоматического шлагбаума.

* Благодаря исполнению блока управления шлагбаума в отдельном пластиковом корпусе, у пользователя есть возможность перенести блок в отдельно стоящее помещение, к примеру, в пункт охраны
* Перечень дополнительных функций, позволяющих провести индивидуальную настройку работы шлагбаума (автозакрытие, настройка режима работы лампы.
* Блок управления позволяет подключать все наиболее востребованные аксессуары. Также стандартная плата позволяет организовать одностороннее светофорное регулирование.

Качественные материалы изготовления и высокий уровень профессионализма конструкторов позволяют шлагбауму AN-Motors соответствовать всем заявленным техническим характеристикам на протяжении всего срока эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
| Техническая характеристики | ASB6000 |
| Крутящий момент | 200 Н•м |
| Интенсивность использования | 70% |
| Максимальное время открытия/закрытия (90°) | 6 сек |
| Степень защиты оболочки шлагбаума | IP44 |

Подробнее

|  |  |
| --- | --- |
| Питание | 230 В (±10%) / 50 Гц |
| Электродвигатель | 230В 1~ |
| Эффективная длина рейки | 3…6 м |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Питание дополнительных устройств (аксессуаров) | 12 В постоянного тока / 100 мА |
| Диапазон рабочих температур | −20…+50° С |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 360×380×1080 мм |
| Вес | 80 кг |

**Комплект поставки**

В комплект поставки шлагбаума ASB 6000 входят следующие элементы:

Комплект поставки

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.home-automatics.ru/images/act52.jpg | * Тумба шлагбаума * Встраиваемый блок управления с радиоприемником * Пульт дистанционного управления – 2шт. * Руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке * Монтажный набор согласно руководству по монтажу и эксплуатации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлагбаум ASB6000 – (с комплектом прямоугольной стрелы длиной 4,3 метра)  цена | Шлагбаум ASB6000 – (с комплектом прямоугольной стрелы длиной 5,3 метра)  цена | Шлагбаум ASB6000 – (с комплектом прямоугольной стрелы длиной 6,3 метра)  цена | Шлагбаум ASB6000 – (с комплектом круглой стрелы длиной 6,3 метра)  цена |

Для обеспечения ещё большего комфорта и безопасности управления шлагбаумом ASB 6000, к установке предлагается перечень дополнительных аксессуаров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://home-automatics.ru/images/act213-1.jpg | http://home-automatics.ru/images/act213-3.jpg | http://home-automatics.ru/images/act213-2.jpg | http://home-automatics.ru/images/act313-5.jpg |
| AT-4  Пульт | P5103  Фотоэлементы | DIP  Радиокодовая клавиатура | |  | | --- | | F5000 / F5002 | | Проблесковая лампа | |
| http://home-automatics.ru/images/act43-5.jpg | http://home-automatics.ru/images/act313-3.jpg | http://home-automatics.ru/images/act53-1.jpg | http://home-automatics.ru/images/act53-2.jpg |
| AH90  Обогревательный элемент | AR-1-500  Внешний  радиоприемник | WA11C  Стационарная опора | WA12C  Подвижная опора |
| http://home-automatics.ru/images/act53-3.jpg |  |  |  |
| AST  Светоотражатели |  |  |  |

С более подробной информацией и конкурентными преимуществами автоматики для гаражных ворот серии ASI можно ознакомиться в буклете, более подробные характеристики приводов и аксессуаров представлены в техническом каталоге.

